喷药车参数

**新能源超低量雾化喷药车**

1、纯电动水电瓶，4\*100A,72V

2、载重量1.5吨

3、雾炮射程达35米

4、超低量雾化喷头

5、超低量雾化，雾化均匀，雾滴15-25微米，每平方厘米不低于20滴

6、 雾炮360度旋转

7、雾炮上下浮动

8、水箱防腐处理